R 535
對於微弱顛簸的更高靈敏度將助您在山路上如履平地。
R 535 全地形後避震器的氣室經過了改進； 氣壓調節通道的位移使氣室可以改變其容積， 從而提高了對於微弱顛簸的順應性， 助您在山路流暢行駛， 同時在中段和尾段行程具有足夠的漸進式支撐力。 這款避震器配備了一個撥桿， 可以根據山路上遇到的情況進行鎖定和開啟。