Off the road

あなたは

スピードを追い求めますか？ それとも解放感を楽しみますか？

コンクリートジャングルを後にしてオフロードを走り始めると、2つの道が待っています。あなたは、未知のグラベルアドベンチャーに乗り出しますか？それとも本能に導かれるままファストトラックを追い求めますか？

OFF THE HOOK

Off the road. 多くのチャレンジが待つ未知の世界でこそ味わえる解放感。アドベンチャーを満喫するには、多用途性と信頼性が欠かせません。GRC DICUT 30で、内に秘めた冒険心を解き放ち、グラベルライディングを次のレベルに高めよう。軽量な30mmハイトのカーボンリムは、機敏性に優れているだけでなく、広いフランジ幅によってトラクションを強化しつつ、空気圧が低い状態でも優れた耐パンク性を提供します。

ON THE HUNT

誰よりも先に砂煙をあげてフィニッシュを目指しますか？もしくは、自己最高記録を狙いますか？

それなら、GRC DICUT 50は次のグラベルステージに向かうための理想的なパートナーです。Aero+コンセプトに基づく50mmハイトのリムなら、空気を切り裂き、砂煙を巻き上げながらライバルを引き離すのも夢ではありません。低いステアリングモーメントと24mmの内幅がもたらす安定したハンドリング性能により、ドリフトも思いのままです。

**洗練されたオフロード体験**

フックドリム

このグラベルカテゴリーの新型ホイールの登場によって、当社のすべてのロードバイク用ホイールがフックドリム仕様になりました。安全性と使いやすさの観点から、グラベルホイールにはフックドリムが最も適したリム構造だと私たちは考えます。新型GRCホイールをマウントしたグラベルロードバイクが、厳しい走行条件でのライディングを可能にします。タイヤが外れる心配がなければ、自信をもってチャレンジでき、さらにその先へと進むこともできるようになります。

フックドリムとフックレスリムで行ったCFDシミュレーションと風洞実験の結果、フックドリムは、安全上のメリットに加えて、底面抗力とステアリングモーメントが低く、空力性能が明らかに有利であることが判明しました。

**ライディングにおける明確なメリット**

舗装路を離れてオフロードへ飛び込むなら、あなたには2つの新しいリムという選択肢があります。 内幅はどちらも同じ24mmです。これは、40mm幅のグラベルタイヤを理想的にサポートしながら空気抵抗を最小限に抑えることができる幅であり、開発段階で証明されています。 異なる走行環境を念頭に置いて2種類のリム高をラインナップしており、それぞれが状況に応じた明確なメリットをもたらします。

**30mmで新たなアドベンチャーを開拓**

GRC 30の軽さは、グラベルバイクでのアドベンチャーに最適です。それはなぜか？それは新しい形状と低めのリム高により、空気抵抗の低減を維持しながら重量増を最小限に抑えているからです。 また、ワイドフランジによる快適性と耐久性、そして耐パンク性も向上しており、これにより優れた機敏性と快適なステアリングを実現。もうこれで無限のアドベンチャーの準備は万端です！

**50mmでこれまでにない高速域へ**

当社は、究極のグラベルレース用ホイールの製作にあたり、 グラベル用ワイドタイヤを含むホイールシステム全体を考慮しました。こうして開発された特殊なリム形状を持つ新型GRC 50ホイールは、空気抵抗が最も小さく、他社ブランドのグラベルホイールとの比較テストにおいて新たなベンチマークとなりました。この新しいリム形状は、空力性能と剛性の理想的なバランスを提供し、オフロードレースで驚きのスピードを実現します。

金型から取り出してそのまま使用

当社のカーボン製 新型Gravelホイールに採用されている特許申請中のアウターカーボンレイヤーにより、リム表面の最高品質仕上げが可能になりました。これは、金型から取り出したリムをそのまま使用できる程のクオリティであることを意味しています。樹脂の蓄積やエアーポケットのないカーボンレイアップにより、信頼性が向上するだけでなく、洗練されたデザインも引き立っています。 特許取得の製造プロセスにより、最終コーティングの必要がなく、ホイールの軽量化にもつながっているのです。

GRC30とGRC50の比較

オフロードに乗り出して、解放感を楽しむか、スピードを追い求めるかは、あなた次第です。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GRC 30 | GRC 50 |
| 使用用途 | アドベンチャー | レース |
| リム高さ | 30mm | 50mm |
| 重量 | 1350 g | 1567 g |
| リム寸法 | 650Bまたは700C | 700C |
| 補正空気抵抗 | 17.5 W | 14.9 W |
| 主なメリット | Agility | Speed |
| 仕上げ | 金型からの取り出し | 金型からの取り出し |

ハイブリッド専用ホイール

電動アシスト式グラベルロードバイクの汎用性を愛する方のために、特別なホイールセットが登場。グラベル用の新型30mmリムと強化コンポーネントを組み合わせたHGC 1400 SPLINEは、ハイブリッドカテゴリーの要件とシステム重量の増加に完全に対応します。