ARC 1100 DICUT® DB
次回のレースをリードするなら、当社最速のロードレース用ホイールが武器にな ります。 いつでも安全にバイクを操縦しながら、最速記録を塗り替られます。
生半可な覚悟ではリーダーは務まりません。イノベーションの新たな高みを体現 する第3世代のARCは、リム内幅を22mmに拡張することでワイドタイヤに 対応し、グリップと快適性を提供します。これにより、長時間にわたってスピー ドを維持しながら勢いよく前進することができます。3種類のリムハイト （55mm、65mm、85mm）と独自のV字形状により、空力性能と重量を損なうことな く、より広い内幅を実現しています。リム高38mmのARC 1100 DICUT 38は、軽量化と空力特性最適化を組み合わせた、頂上まで 素早く駆 け上がることができる究極のクライミングホイールセッ ト。Ratchet EXP システムとSINC ceramicベアリングを採用した最上位クラスの 180 DICUTハブに、DT aerolite IIスポークを組み合わせて完成された、フィニッシュラインを一位で通過するた めのモデルです。絶えず進化し、常に前進。そしてさらなる高みを目指す当社 のミッションに参加してください。トップの座は自らの手で掴み取るもの。与え られるものではありません。