ER 1600 SPLINE®

Allez plus loin et plus vite avec cette évolution idéale pour votrevélo.

Ces roues d’Endurance font vite perdre toute notion du temps.L’association de la jante de 22 mm et de la combinaison de confort et d’accroche assurée par le maintien idéal de pneus plus large vous permet de changer vos plans et de rallonger votre sortie. Vous apprécierez l’association de l’enclenchement rapide du moyeu 350 Ratchet System SL 36 dents et des rayons renforcés qui procurent une fluidité exceptionnelle, même sur route technique. Disponible en deux hauteurs de jante spécifiques, dont la version 30 mm qui a été optimisée sur le plan aérodynamique pour vous permettre d’aller plus loin – ou plus vite, comme vous préférez.

ER 1600 SPLINE 23 : pour passer les côtes en les remarquant à peine

ER 1600 SPLINE 30 : sa conception optimisée sur le plan aérodynamique vous permet d’affronter le vent sans ralentir