ER 1600 SPLINE®
Idealne ulepszenie dla Twojego roweru – jedź dalej i szybciej.
Z tymi kołami Endurance łatwo jest stracić rachubę czasu. Obręcz maszerokość 22 mm i łączy komfort z przyczepnością dzięki idealnemu wsparciu szerokich opon, więc możesz z łatwością zmienić plany i wydłużyć przejażdżkę. Ciesz się szybkim zazębianiem piasty 350 z systemem 36 SL Ratchet, która w połączeniu z mocnymi szprychami zapewnia wygodną jazdę nawet na technicznych drogach. Koło 30 mm jest dostępne w dwóch wysokościach obręczy i zostało zoptymalizowane aerodynamicznie, dzięki czemu pojedziesz dalej (lub szybciej), czyli dokładnie tak, jak chcesz…
ER 1600 SPLINE 23: sprawia, że wzgórza stają się niemal niezauważalne
ER 1600 SPLINE 30: zoptymalizowana aerodynamicznie konstrukcja pozwala na kontynuowanie jazdy w wietrzną pogodę