GR 1600 SPLINE®

Laissez l’asphalte derrière vous et découvrez la liberté du cyclismehors bitume.

Laissez le bitume derrière vous et découvrez les sensationsincomparables du cyclisme hors bitume avec la GR 1600 SPLINE. Que vous vous lanciez dans le monde de la randonnée cycliste ou que vous ayez juste envie de faire une sortie rapide hors bitume, vous apprécierez l’agilité procurée par l’ensemble de ses composants. L’aluminium haut de gamme de sa jante soudée disponible en 650B ou 700C offre une association idéale de légèreté et de robustesse. De plus, son moyeu 350 et son Ratchet System vous permettent de faire des évasions hors bitume en toute confiance grâce à un enclenchement plus rapide que son prédécesseur.