R 535

Surca los senderos con una mayor sensibilidad a los baches pequeños.

Hemos modificado las cámaras de aire de la suspensión trasera R 535: eldesplazamiento de la derivación modifica los volúmenes de las cámaras y te da más adaptación a los baches pequeños para surcar los senderos, pero con buen apoyo en la mitad del recorrido y una progresión final firme. Equipada con una palanca, la suspensión trasera se puede bloquear y desbloquear para adaptarse a tus necesidades en los senderos.