R 535

Trovare il flow perfetto su sentieri con una maggiore sensibilità aipiccoli impatti.

Le camere d'aria dell'ammortizzatore R 535 All-Mountain sono statemodificate: lo spostamento del bypass consente infatti di variarne i volumi, offrendo una migliore aderenza ai piccoli impatti e trovare il flow perfetto sui sentieri pur mantenendo un supporto efficace a metà corsa e una solida progressione finale. Dotato di una leva, l'ammortizzatore può essere bloccato e sbloccato per adattarsi alle mutevoli esigenze che si incontrano sui sentieri.